#begin[GAEB]
 #begin[GAEBInfo]
  [Version]1.2[end]
  [VersMon]3[end]
  [VersJahr]2002[end]
  [Datum]12.06.2019[end]
  [Uhrzeit]17:21[end]
  [ProgSystem]BECHMANN AVA 2016/ GAEB Toolbox V3.2 G90 R20150207[end]
  [Zeichensatz]ANSI[end]
 #end[GAEBInfo]
 #begin[PrjInfo]
  [Name]Karlsdor[end]
  [Bez]Gem. Karlsdorf-Neuthard[end]
  [Beschreib]Gem. Karlsdorf-Neuthard[end]
  [Wae]&#128;[end]
  [WaeBez]Euro[end]
 #end[PrjInfo]
 #begin[Vergabe]
  [DP]83[end]
  #begin[VergabeInfo]
   [Art]4[end]
   [Wae]EUR[end]
   [WaeBez]Euro[end]
   [ErDatum]25.06.2019[end]
   [ErUhrzeit]10:00[end]
   [ZusEnde]19.07.2019[end]
   [AbgabeOrt]Rathaus Karlsdorf Zi. 1415[end]
  #end[VergabeInfo]
  #begin[AG]
   [DVNr]029[end]
   [VergNr]029[end]
   #begin[Adresse]
    [Name1]Gemeinde Karlsdorf-Neuthardt[end]
    [Name2]Gemeinde Karlsdorf-Neuthardt[end]
    [Strasse]Amalienstraße 1[end]
    [PLZ]76689[end]
    [Ort]Karlsdorf-Neuthardt[end]
   #end[Adresse]
  #end[AG]
  #begin[LV]
   #begin[LVInfo]
    [Name]029[end]
    [Bez]LKR Karlsruhe FDE-Gem. WV-Leerrohr-Einbauten[end]
    [Datum]12.06.2019[end]
    [KurzLang]1[end]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]LVStufe[end]
     [Bez]BT[end]
     [Laenge]1[end]
     [Format]N[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]LVStufe[end]
     [Bez]Titel[end]
     [Laenge]2[end]
     [Format]N[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]Position[end]
     [Bez]Position[end]
     [Format]N[end]
     [Laenge]2[end]
    #end[LVGlied]
    [USt]19,00[end]
   #end[LVInfo]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]1[end]
    [Bez]Leistungen für das Landratsamt Karlsruhe[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]1 1[end]
     [Bez]Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung[end]
     #begin[Position]
      [OZ]1 1 1[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]Psch[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1510110711[end]
       [Kurztext]Baustelle einrichten
       Sämtl.LV-Abschn.   Zufahrt vorh.[end]
       [Langtext]Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
       vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
       lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
       - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
       wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
       notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
       herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
       ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
       sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
       Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
       Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
       einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
       richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
       schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
       nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
       Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
       einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
       mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
       der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
       für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
       stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
       enthalten sind, gilt die Pauschale
       für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
       tungsverzeichnisses.
       Zufahrt zur Baustelle vorhanden.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 1 2[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]Psch[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1510111201[end]
       [Kurztext]Baustelle räumen
       Sämtl. LV-Abschn.[end]
       [Langtext]Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
       dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
       ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
       bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
       sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
       sind, gilt die Pauschale
       für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
       tungsverzeichnisses.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis VAO[end]
       [Langtext]Einrichtung zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung 
       nach StVO und den vom AN zu erstellenden Verkehrsführungsplänen bei Bauarbeiten unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten, vorhalten und betreiben, einschl. vorübergehende Markierung. Entsprechend Baufortschritt umsetzen und abbauen.
       Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
       ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.
       Verkehrssicherung und Verkehrsregelung in voller Verantwortung des AN während der gesamten Baumaßnahme durchführen. Sicherung mit elektrischen Warnleuchten und elektrischer Beleuchtung aller Verkehrszeichen. Ausführung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichen- und Markierungsplan. Einholen der verkehrsrechtlichen Genehmigung.
       
       Es wird auf die Ausführungen in der Baubeschreibung und die Plananlagen auf CD-Rom zur geplanten Verkehrsführung verwiesen. 
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 1 3[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]Psch[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]16105102310090[end]
       [Kurztext]Verkehrssicherung  läng.Dauer aufst .
       Arb.st.u.Uml.str   Verk.konze
       &#91;TA41&#91;&#93;&#93;[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
       aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
       Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
       cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
       rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
       element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
       sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
       triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
       vergütet.
       Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
       cke.
       Nach Verkehrskonzept des AG.
       &#91;TA41Für Bauphase &#91;Abschnitte 1.0,/1.1 s. Anl. 2.7.1&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 1 4[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]Psch[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]16105102111091[end]
       [Kurztext]Verkehrssicherung  läng.Dauer aufst .
       Arbeitsstelle      Verk.konze
       In/außer Kraft
       &#91;TA41&#91;&#93;Kontr.ges.vergüt.&#93;[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
       aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
       Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
       cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
       rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
       element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
       sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
       triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
       vergütet.
       Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
       Nach Verkehrskonzept des AG.
       Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
       ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.
       &#91;TA41Für Bauphase &#91;Bauabschnitt 1.2 (s. Anl. 2.7.2)&#93;&#93;
       Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
       cherung wird gesondert vergütet.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 1 5[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]&#91;TA61Verkehrssicherung 1.3/ 1.4 / 1.5 läng.Dauer aufst .  Arb.st.u.Uml.str   Verk.konze  In/außer Kraft  (41)&#91;&#93;&#93;[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
       aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
       Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
       cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
       rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
       element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
       sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
       triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
       vergütet.
       Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
       cke.
       Nach Verkehrskonzept des AG.
       (41)Für Bauphase 'Abschnitte 1.3/ 1.4 / 1.5 s. Anl. 2.7.3
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 1 6[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]Psch[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Verkehrssicherung 1.7, läng.Dauer aufst .  Arb.st.u.Uml.str[end]
       [Langtext]Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
       aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
       Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
       cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
       rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
       element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
       sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
       triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
       vergütet.
       Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
       cke.
       Nach Verkehrskonzept des AG.
       (41)Für Bauphase 'Abschnitte 1.7 (s. Anl. 2.7.4)
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 1 7[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]Psch[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Verkehrssicherung 1.8, läng.Dauer aufst .  Arb.st.u.Uml.str[end]
       [Langtext]Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
       aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
       Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
       cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
       rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
       element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
       sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
       triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
       vergütet.
       Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
       cke.
       Nach Verkehrskonzept des AG.
       (41)Für Bauphase 'Abschnitte 1.7 (s. Anl. 2.7.5)
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 1 8[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]Psch[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]16105102390090[end]
       [Kurztext]Verkehrssicherung  läng.Dauer aufst .
       &#91;TA21Arb.st.u.Uml.str   &#91;&#93;&#93;&#91;TA41&#91;&#93;&#93;[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
       aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
       Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
       cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
       rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
       element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
       sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
       triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
       vergütet.
       Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
       cke.
       &#91;TA21Nach RSA, Regelplan &#91;B I/5&#93;&#93;
       &#91;TA41Für Bauphase &#91;1.6 Pflaster&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 1 9[end]
      [Menge]80,000[end]
      [ME]d[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1610580211[end]
       [Kurztext]Kontrolle der Arbeitsstellensi- cher.
       zwei bzw.einmal    Schriftl.Dokument[end]
       [Langtext]Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
       durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
       Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
       und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
       derzeit zugänglich zu machen.
       Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
       mal täglich.
       Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach Unter-
       lagen des AG.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 110[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kennzeichnen, sichern der Baustelle, alle Abschnitte[end]
       [Langtext]Kennzeichnen der Baustelle bzw. der Baugruben während
       der gesamten Bauzeit mit den erforderlichen
       Verkehrszeichen und Zusatztafeln, sowie mit
       Absperrungen, Leit- und Schutzeinrichtungen in dem
       notwendigen bzw.angeordneten Umfang.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 111[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Verkehrsschild aufstellen, 283 (Halteverbot)[end]
       [Langtext]Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bau-
       zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
       stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnah-
       men durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
       stellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
       Verkehrsschild = Zeichen 283.
       Größe 2.
       Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1.
       Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
       Aufstellhöhe = 2,2 m.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 112[end]
      [Menge]8,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Verkehrszeichen mit Beleuchtung aufstellen, 1600x1250mm[end]
       [Langtext]Verkehrszeichen mit Beleuchtung im Umkreis von ca. 1 km zur Baustelle aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. 
       Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 
       70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
       Verkehrszeichen = Rechteck, H x B 1600 x 1250 mm.
       Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
       Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
       Aufstellhöhe = 2,2 m.
       
       **Mit Beschriftungsfreitext, - grafik nach Angaben 
       **des AG 
       **Siebdruckverfahren, 3-farbig
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 113[end]
      [Menge]86,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Umleitungswegweiser aufstellen, 454 - 10/20[end]
       [Langtext]Umleitungswegweiser aufstellen und beseitigen, für die Bau-
       zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
       stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnah-
       men durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
       stellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
       Verkehrsschild = Zeichen 454 - 10 oder 20.
       Größe 2.
       Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1.
       Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
       Aufstellhöhe = 2,2 m.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]1 2[end]
     [Bez]Hilfsleistungen, alle Bauabschnitte[end]
     #begin[Position]
      [OZ]1 2 1[end]
      [Menge]9,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Probegefäß liefern[end]
       [Langtext]Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
       trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
       Probegefäß = sauberer 10 l Blecheimer mit dicht schlie-
       ßendem Deckel.
       Probenahme im Baubereich durch AN nach Angaben
       des AG.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 2 2[end]
      [Menge]12,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]101017222311[end]
       [Kurztext]Bohrkern entnehmen
       Kern-DU 15 cm*Tiefe 15 bis 20cm
       Asphaltschicht*Verfül. Asphalt[end]
       [Langtext]Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
       nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
       fachgerecht verfüllen.
       Bohrkerndurchmesser 15 cm.
       Bohrtiefe über 15 bis 20 cm.
       Material = Asphaltschicht.
       Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 2 3[end]
      [Menge]4,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]101017222311[end]
       [Kurztext]Bohrkern entnehmen
       Kern-DU 15 cm*Tiefe 15 bis 20cm
       Asphaltschicht*Verfül. Asphalt[end]
       [Langtext]Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
       nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
       fachgerecht verfüllen.
       Bohrkerndurchmesser 15 cm.
       Bohrtiefe über 15 bis 20 cm.
       Material = Asphaltschicht.
       Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kontrollprüfung "Schichtenverbund", Kern- DU 150 +- 2
       mm[end]
       [Langtext]Kontrollprüfung "Schichtenverbund", Kern- DU 150 +- 2
       mm[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]1 3[end]
     [Bez]Asphaltarbeiten innerorts[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis zur OZ 1.3.x[end]
       [Langtext]Erschwernisse durch ggf. anstehendes Bankett sowie
       durch vorhandene Randeinfassung und Brückenbauwerk,
       sind in die Pos. einzurechnen,es erfolgt keine sparate Vergütung für ggf. zu erbringende Vorleistungen wie Reinigung bzw. Beseitigung von Säuberungsgut.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis zur OZ 1.3.1[end]
       [Langtext]Ggf. durch Trennschichten anfallende zusätzliche
       Fräsgänge werden als zusätzliche Flächen mit dieser
       Pos. erfasst. Diese sind dem AG vor Ausführung
       anzumelden und gemeinsam aufzumessen. Ansonsten erfolgt
       keine Vergütung.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 3 1[end]
      [Menge]500,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1011300419109011[end]
       [Kurztext]Asphalt fräsen
       ADS*-Dünnbelag
       Tiefe bis 1 cm*
       Fräsasph. verw.*Unebenh. 6 mm[end]
       [Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten
       geradlinig auf Frästiefe herstellen.
       Asphaltdeckschicht.
       &#91;TA21Asphaltschicht &#91;Dünnbeläge und / oder
       Oberflächenbehandlung&#93;&#93;
       Frästiefe bis 1 cm.
       &#91;TA41Fläche &#91;Fahrbahn einschließlich Zwickel und Streifen&#93;&#93;
       Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
       halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
       Querrichtung.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 3 2[end]
      [Menge]17000,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1611300699409012[end]
       [Kurztext]Asphalt fräsen
       &#91;TA21&#91;&#93;&#93;&#91;TA22&#91;&#93;&#93;Tiefe 4 - 6 cm
       &#91;TA41&#91;&#93;&#93;Fräsasph. verw.    Unebenh. 6 mm[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
       geradlinig auf Frästiefe herstellen.
       &#91;TA21Asphalt &#91;Decke und Binder&#93;&#93;
       &#91;TA22Asphaltschicht &#91;4 - 6 cm&#93;&#93;
       Frästiefe über 4 bis 6 cm.
       &#91;TA41Fläche &#91;Fahrbahn incl. Zwickel und Streifen&#93;&#93;
       Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
       halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
       Querrichtung.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 3 3[end]
      [Menge]270,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1011300439509910[end]
       [Kurztext]Asphalt fräsen
       ATS*...Schadstellen...
       Tiefe 6 - 8 cm*
       *Fräsasph. verw.[end]
       [Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten
       geradlinig auf Frästiefe herstellen.
       Asphalttragschicht.
       &#91;TA21Asphaltschicht &#91;Tragschicht&#93;&#93;
       Frästiefe über 6 bis 8 cm.
       &#91;TA41Fläche &#91;Schadstellen &#93;&#93;
       &#91;TA42Breite &#91;>= 1,30m &#93;&#93;
       Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 3 4[end]
      [Menge]17770,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]101130573019[end]
       [Kurztext]Unterlage reinigen
       gefr. Asphalt.*Zus. Flächen
       Kehrgut entsorgen[end]
       [Langtext]Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
       nach Wahl des AN zuführen.
       Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
       Zusammenhängende Teilflächen.
       &#91;TA31Reinigungsgerät &#91;nach Wahl des AN&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 3 5[end]
      [Menge]17000,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]13113063120239[end]
       [Kurztext]Bitumenemulsion aufsprühen
       Bk3,2 bis Bk100*Asphalt gefräst
       C40BF1-S*Menge 300 g/m2
       ... Freitext ...[end]
       [Langtext]Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
       aufsprühen.
       Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
       Bk100.
       Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
       Bindemittel = C40BF1-S.
       Bindemittelmenge = 300 g/m2.
       &#91;TA41Vor Einbau &#91;Asphaltbinder- und -deckschicht&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 3 6[end]
      [Menge]270,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]13113063110213[end]
       [Kurztext]Bitumenemulsion aufsprühen
       Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch
       C40BF1-S*Menge 200 g/m2
       Vor ADS[end]
       [Langtext]Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
       aufsprühen.
       Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
       Bk100.
       Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
       Bindemittel = C40BF1-S.
       Bindemittelmenge = 200 g/m2.
       Vor Einbau Asphaltdeckschicht.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Höhenabweichungen bzw. Unebenheiten der Fräsfläche sind
       im Zuge des Asphalteinbaus durch[end]
       [Langtext]Höhenabweichungen bzw. Unebenheiten der Fräsfläche sind
       im Zuge des Asphalteinbaus durch ein
       Ultraschall-Nivellement mit mind. 9,00 m - Ski mit 3
       Multi-Sensoren auszugleichen[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 3 7[end]
      [Menge]1700,000[end]
      [ME]t[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1611332421200000[end]
       [Kurztext]Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
       Bk3,2              N. Unterlagen AG
       50/70[end]
       [Langtext]Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
       schichten AC 11 D S herstellen.
       In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
       Einbau nach Unterlagen des AG.
       Bindemittel = 50/70.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 3 8[end]
      [Menge]40,000[end]
      [ME]t[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1611322542331012[end]
       [Kurztext]Asphaltbindersch. a. AC 16 B S herst
       Bk3,2              Schadstellen
       30/45              C 90/1
       SZ 18
       H-Zus. n. Unt.AG   m. thermo[end]
       [Langtext]Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
       stellen.
       In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
       Einbau in Schadstellen.
       Bindemittel = 30/45.
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1.
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
       Haftverbessernde Zusätze nach Unterlagen des AG
       Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
       Transportbehältern.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Längsnähte im Bereich Einmündung von Wirtschaftswegen
       etc. Anschlüsse[end]
       [Langtext]Längsnähte im Bereich Einmündung von Wirtschaftswegen
       etc., Arbeitsfugen
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 3 9[end]
      [Menge]55,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Nähte herstellen[end]
       [Langtext]Bei Deckschichten aus Asphaltbeton und Splittmas-
       tixasphalt sowie bei Tragdeckschichten, die "heiß an
       kalt" eingebaut werden, ist die Naht besonders zu
       behandeln. Die Fräskante ist hierzu mit einer kalt
       aufzubringenden bitumenhaltigen Masse volldeck-
       end anzustreichen oder anzuspritzen, Menge 25 g/m
       je cm Schichtdicke. GGf. Anfallendes
       Abkant- und Abschneidgut geht in Eigentum des AN
       über und ist zu beseitigen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 310[end]
      [Menge]325,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]051130311099[end]
       [Kurztext]Asphaltbefestigung trennen
       Schneiden*... Freitext ...[end]
       [Langtext]Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
       Trennen durch Schneiden.
       &#91;TA31Dicke der Asphaltbefestigung &#91;4 bis 8 cm&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 311[end]
      [Menge]325,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]05113830393121[end]
       [Kurztext]Naht oder Ansch. als Fuge aufweiten
       Längs-/Quer+Ansch*... Freitext ...
       Tiefe 3,0 cm*Breite 8 mm
       Schneiden*Fugenmasse[end]
       [Langtext]Naht oder Anschluss in Asphaltdeckschicht als
       Fuge aufweiten, säubern und verfüllen. Material von
       der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl
       des AN zuführen.
       Längs- und Quernaht, Längs- und Queranschluss
       &#91;TA29Einzellängen &#91;über 3 bis 15 m&#93;&#93;
       Fugenspalttiefe 3,0 cm.
       Fugenspaltbreite 8 mm.
       Aufweiten durch Schneiden.
       Fugenraum verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 312[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Übergang Kappe-Fahrbahn[end]
       [Langtext]Übergang zur Gehwegkappe entlang des Schrammbordes
       herstellen nach Zeichnung, DICHT 9. (Fugenausbildung
       an Gussasphaltrinne).
       Es sind sämtliche Arbeitsgänge einzurechnen
       einschließlich Voranstrich,Fugenvergussmasse und
       Unterfüllstoff bzw. Trennstreifen im Bereich der
       Schichtgrenzen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Die Bankette sind nach Fertigstellung der neuen
       Fahrbahndecke ordnungsgemäß[end]
       [Langtext]Die Bankette sind nach Fertigstellung der neuen
       Fahrbahndecke ordnungsgemäß wiederherzustellen. Es
       erfolgt hierbei keine sparate Vergütung.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 313[end]
      [Menge]17000,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]101139511011[end]
       [Kurztext]Abstumpfungsmaßnahme durchführen
       LFK 1/3*Menge 1 kg/m2
       Maschinell[end]
       [Langtext]Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
       keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
       Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
       nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
       führen.
       Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
       Abstreumenge = 1 kg/m2.
       Maschinell abstreuen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Erschwernisse durch Einbauteile, sowie durch die
       vorhandene Randeinfassung sind in die[end]
       [Langtext]Erschwernisse durch Einbauteile, sowie durch die
       vorhandene Randeinfassung sind in die Pos.
       einzurechnen, es erfolgt keine sparate Vergütung für
       ggf. zu erbringende Vorleistungen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]1 4[end]
     [Bez]Asphaltarbeiten ausserorts[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis zur OZ 1.4.x[end]
       [Langtext]Erschwernisse durch ggf. anstehendes Bankett sowie
       durch vorhandene Randeinfassung und Brückenbauwerk,
       sind in die Pos. einzurechnen,es erfolgt keine sparate Vergütung für ggf. zu erbringende Vorleistungen wie Reinigung bzw. Beseitigung von Säuberungsgut.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis zur OZ 1.4.1[end]
       [Langtext]Ggf. durch Trennschichten anfallende zusätzliche
       Fräsgänge werden als zusätzliche Flächen mit dieser
       Pos. erfasst. Diese sind dem AG vor Ausführung
       anzumelden und gemeinsam aufzumessen. Ansonsten erfolgt
       keine Vergütung.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 4 1[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1011300419109011[end]
       [Kurztext]Asphalt fräsen
       ADS*-Dünnbelag
       Tiefe bis 1 cm*
       Fräsasph. verw.*Unebenh. 6 mm[end]
       [Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten
       geradlinig auf Frästiefe herstellen.
       Asphaltdeckschicht.
       &#91;TA21Asphaltschicht &#91;Dünnbeläge und / oder
       Oberflächenbehandlung&#93;&#93;
       Frästiefe bis 1 cm.
       &#91;TA41Fläche &#91;Fahrbahn einschließlich Zwickel und Streifen&#93;&#93;
       Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
       halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
       Querrichtung.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 4 2[end]
      [Menge]7000,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1611300699409012[end]
       [Kurztext]Asphalt fräsen
       &#91;TA21&#91;&#93;&#93;&#91;TA22&#91;&#93;&#93;Tiefe 4 - 6 cm
       &#91;TA41&#91;&#93;&#93;Fräsasph. verw.    Unebenh. 6 mm[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
       geradlinig auf Frästiefe herstellen.
       &#91;TA21Asphalt &#91;Decke und Binder&#93;&#93;
       &#91;TA22Asphaltschicht &#91;4 - 6 cm&#93;&#93;
       Frästiefe über 4 bis 6 cm.
       &#91;TA41Fläche &#91;Fahrbahn incl. Zwickel und Streifen&#93;&#93;
       Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
       halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
       Querrichtung.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 4 3[end]
      [Menge]7000,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1011300439502511[end]
       [Kurztext]Asphalt fräsen
       ATS*
       Tiefe 6 - 8 cm*Fahrstreifen
       Breite 150-200cm*Fräsasph. verw.
       Unebenh. 6 mm[end]
       [Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten
       geradlinig auf Frästiefe herstellen.
       Asphalttragschicht.
       &#91;TA21Asphaltschicht &#91;Tragschicht&#93;&#93;
       Frästiefe über 6 bis 8 cm.
       Fläche = Fahrstreifen.
       Breite der Fläche über 150 bis 200 cm.
       Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
       halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
       Querrichtung.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 4 4[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1011300439509910[end]
       [Kurztext]Asphalt fräsen
       ATS*...Schadstellen...
       Tiefe 6 - 8 cm*
       *Fräsasph. verw.[end]
       [Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten
       geradlinig auf Frästiefe herstellen.
       Asphalttragschicht.
       &#91;TA21Asphaltschicht &#91;Tragschicht&#93;&#93;
       Frästiefe über 6 bis 8 cm.
       &#91;TA41Fläche &#91;Schadstellen &#93;&#93;
       &#91;TA42Breite &#91;>= 1,30m &#93;&#93;
       Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 4 5[end]
      [Menge]14000,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]101130573019[end]
       [Kurztext]Unterlage reinigen
       gefr. Asphalt.*Zus. Flächen
       Kehrgut entsorgen[end]
       [Langtext]Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
       nach Wahl des AN zuführen.
       Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
       Zusammenhängende Teilflächen.
       &#91;TA31Reinigungsgerät &#91;nach Wahl des AN&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 4 6[end]
      [Menge]7000,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]13113063120239[end]
       [Kurztext]Bitumenemulsion aufsprühen
       Bk3,2 bis Bk100*Asphalt gefräst
       C40BF1-S*Menge 300 g/m2
       ... Freitext ...[end]
       [Langtext]Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
       aufsprühen.
       Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
       Bk100.
       Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
       Bindemittel = C40BF1-S.
       Bindemittelmenge = 300 g/m2.
       &#91;TA41Vor Einbau &#91;Asphaltbinder- und -deckschicht&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 4 7[end]
      [Menge]7000,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]13113063110213[end]
       [Kurztext]Bitumenemulsion aufsprühen
       Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch
       C40BF1-S*Menge 200 g/m2
       Vor ADS[end]
       [Langtext]Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
       aufsprühen.
       Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
       Bk100.
       Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
       Bindemittel = C40BF1-S.
       Bindemittelmenge = 200 g/m2.
       Vor Einbau Asphaltdeckschicht.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Höhenabweichungen bzw. Unebenheiten der Fräsfläche sind
       im Zuge des Asphalteinbaus durch[end]
       [Langtext]Höhenabweichungen bzw. Unebenheiten der Fräsfläche sind
       im Zuge des Asphalteinbaus durch ein
       Ultraschall-Nivellement mit mind. 9,00 m - Ski mit 3
       Multi-Sensoren auszugleichen[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 4 8[end]
      [Menge]700,000[end]
      [ME]t[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1611332421200000[end]
       [Kurztext]Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
       Bk3,2              N. Unterlagen AG
       50/70[end]
       [Langtext]Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
       schichten AC 11 D S herstellen.
       In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
       Einbau nach Unterlagen des AG.
       Bindemittel = 50/70.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 4 9[end]
      [Menge]1000,000[end]
      [ME]t[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1611322541331092[end]
       [Kurztext]Asphaltbindersch. a. AC 16 B S herst
       Bk3,2              N. Unterlagen AG
       30/45              C 90/1
       SZ 18
       &#91;TA51&#91;&#93;m. thermo&#93;[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
       stellen.
       In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
       Einbau nach Unterlagen des AG.
       Bindemittel = 30/45.
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1.
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
       &#91;TA51Art der Zusammensetzung &#91;sonst&#93;&#93;
       Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
       Transportbehältern.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 410[end]
      [Menge]16,000[end]
      [ME]t[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1611322542331012[end]
       [Kurztext]Asphaltbindersch. a. AC 16 B S herst
       Bk3,2              Schadstellen
       30/45              C 90/1
       SZ 18
       H-Zus. n. Unt.AG   m. thermo[end]
       [Langtext]Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
       stellen.
       In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
       Einbau in Schadstellen.
       Bindemittel = 30/45.
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1.
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
       Haftverbessernde Zusätze nach Unterlagen des AG
       Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
       Transportbehältern.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Längsnähte im Bereich Einmündung von Wirtschaftswegen
       etc.[end]
       [Langtext]Längsnähte im Bereich Einmündung von Wirtschaftswegen
       etc.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 411[end]
      [Menge]90,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]051130311099[end]
       [Kurztext]Asphaltbefestigung trennen
       Schneiden*... Freitext ...[end]
       [Langtext]Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
       Trennen durch Schneiden.
       &#91;TA31Dicke der Asphaltbefestigung &#91;4 bis 8 cm&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 412[end]
      [Menge]90,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]05113830393121[end]
       [Kurztext]Naht oder Ansch. als Fuge aufweiten
       Längs-/Quer+Ansch*... Freitext ...
       Tiefe 3,0 cm*Breite 8 mm
       Schneiden*Fugenmasse[end]
       [Langtext]Naht oder Anschluss in Asphaltdeckschicht als
       Fuge aufweiten, säubern und verfüllen. Material von
       der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl
       des AN zuführen.
       Längs- und Quernaht, Längs- und Queranschluss
       &#91;TA29Einzellängen &#91;über 3 bis 15 m&#93;&#93;
       Fugenspalttiefe 3,0 cm.
       Fugenspaltbreite 8 mm.
       Aufweiten durch Schneiden.
       Fugenraum verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Die Bankette sind nach Fertigstellung der neuen
       Fahrbahndecke ordnungsgemäß[end]
       [Langtext]Die Bankette sind nach Fertigstellung der neuen
       Fahrbahndecke ordnungsgemäß wiederherzustellen. Es
       erfolgt hierbei keine sparate Vergütung.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 413[end]
      [Menge]7000,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]101139511011[end]
       [Kurztext]Abstumpfungsmaßnahme durchführen
       LFK 1/3*Menge 1 kg/m2
       Maschinell[end]
       [Langtext]Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
       keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
       Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
       nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
       führen.
       Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
       Abstreumenge = 1 kg/m2.
       Maschinell abstreuen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Erschwernisse durch Einbauteile, sowie durch die
       vorhandene Randeinfassung sind in die[end]
       [Langtext]Erschwernisse durch Einbauteile, sowie durch die
       vorhandene Randeinfassung sind in die Pos.
       einzurechnen, es erfolgt keine sparate Vergütung für
       ggf. zu erbringende Vorleistungen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]1 5[end]
     [Bez]Asphaltarbeiten im KVP "Im Entenfang"[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis zur OZ 1.5.x[end]
       [Langtext]Erschwernisse durch ggf. anstehendes Bankett sowie
       durch vorhandene Randeinfassung und Brückenbauwerk,
       sind in die Pos. einzurechnen,es erfolgt keine sparate Vergütung für ggf. zu erbringende Vorleistungen wie Reinigung bzw. Beseitigung von Säuberungsgut.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis zur OZ 1.5.1[end]
       [Langtext]Ggf. durch Trennschichten anfallende zusätzliche
       Fräsgänge werden als zusätzliche Flächen mit dieser
       Pos. erfasst. Diese sind dem AG vor Ausführung
       anzumelden und gemeinsam aufzumessen. Ansonsten erfolgt
       keine Vergütung.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 5 1[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1011300419109011[end]
       [Kurztext]Asphalt fräsen
       ADS*-Dünnbelag
       Tiefe bis 1 cm*
       Fräsasph. verw.*Unebenh. 6 mm[end]
       [Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten
       geradlinig auf Frästiefe herstellen.
       Asphaltdeckschicht.
       &#91;TA21Asphaltschicht &#91;Dünnbeläge und / oder
       Oberflächenbehandlung&#93;&#93;
       Frästiefe bis 1 cm.
       &#91;TA41Fläche &#91;Fahrbahn einschließlich Zwickel und Streifen&#93;&#93;
       Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
       halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
       Querrichtung.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 5 2[end]
      [Menge]1200,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1611300699409012[end]
       [Kurztext]Asphalt fräsen
       &#91;TA21&#91;&#93;&#93;&#91;TA22&#91;&#93;&#93;Tiefe 4 - 6 cm
       &#91;TA41&#91;&#93;&#93;Fräsasph. verw.    Unebenh. 6 mm[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
       geradlinig auf Frästiefe herstellen.
       &#91;TA21Asphalt &#91;Decke und Binder&#93;&#93;
       &#91;TA22Asphaltschicht &#91;4 - 6 cm&#93;&#93;
       Frästiefe über 4 bis 6 cm.
       &#91;TA41Fläche &#91;Fahrbahn incl. Zwickel und Streifen&#93;&#93;
       Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
       halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
       Querrichtung.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 5 3[end]
      [Menge]1200,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1011300439502511[end]
       [Kurztext]Asphalt fräsen
       ATS*
       Tiefe 6 - 8 cm*Fahrstreifen
       Breite 150-200cm*Fräsasph. verw.
       Unebenh. 6 mm[end]
       [Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten
       geradlinig auf Frästiefe herstellen.
       Asphalttragschicht.
       &#91;TA21Asphaltschicht &#91;Tragschicht&#93;&#93;
       Frästiefe über 6 bis 8 cm.
       Fläche = Fahrstreifen.
       Breite der Fläche über 150 bis 200 cm.
       Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
       halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
       Querrichtung.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 5 4[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1011300439509910[end]
       [Kurztext]Asphalt fräsen
       ATS*...Schadstellen...
       Tiefe 6 - 8 cm*
       *Fräsasph. verw.[end]
       [Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten
       geradlinig auf Frästiefe herstellen.
       Asphalttragschicht.
       &#91;TA21Asphaltschicht &#91;Tragschicht&#93;&#93;
       Frästiefe über 6 bis 8 cm.
       &#91;TA41Fläche &#91;Schadstellen &#93;&#93;
       &#91;TA42Breite &#91;>= 1,30m &#93;&#93;
       Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 5 5[end]
      [Menge]2400,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]101130573019[end]
       [Kurztext]Unterlage reinigen
       gefr. Asphalt.*Zus. Flächen
       Kehrgut entsorgen[end]
       [Langtext]Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
       nach Wahl des AN zuführen.
       Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
       Zusammenhängende Teilflächen.
       &#91;TA31Reinigungsgerät &#91;nach Wahl des AN&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 5 6[end]
      [Menge]1200,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]13113063120239[end]
       [Kurztext]Bitumenemulsion aufsprühen
       Bk3,2 bis Bk100*Asphalt gefräst
       C40BF1-S*Menge 300 g/m2
       ... Freitext ...[end]
       [Langtext]Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
       aufsprühen.
       Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
       Bk100.
       Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
       Bindemittel = C40BF1-S.
       Bindemittelmenge = 300 g/m2.
       &#91;TA41Vor Einbau &#91;Asphaltbinder- und -deckschicht&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 5 7[end]
      [Menge]1200,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]13113063110213[end]
       [Kurztext]Bitumenemulsion aufsprühen
       Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch
       C40BF1-S*Menge 200 g/m2
       Vor ADS[end]
       [Langtext]Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
       aufsprühen.
       Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
       Bk100.
       Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
       Bindemittel = C40BF1-S.
       Bindemittelmenge = 200 g/m2.
       Vor Einbau Asphaltdeckschicht.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Höhenabweichungen bzw. Unebenheiten der Fräsfläche sind
       im Zuge des Asphalteinbaus durch[end]
       [Langtext]Höhenabweichungen bzw. Unebenheiten der Fräsfläche sind
       im Zuge des Asphalteinbaus durch ein
       Ultraschall-Nivellement mit mind. 9,00 m - Ski mit 3
       Multi-Sensoren auszugleichen[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 5 8[end]
      [Menge]120,000[end]
      [ME]t[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1611332421200000[end]
       [Kurztext]Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
       Bk3,2              N. Unterlagen AG
       50/70[end]
       [Langtext]Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
       schichten AC 11 D S herstellen.
       In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
       Einbau nach Unterlagen des AG.
       Bindemittel = 50/70.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 5 9[end]
      [Menge]170,000[end]
      [ME]t[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1611322541331092[end]
       [Kurztext]Asphaltbindersch. a. AC 16 B S herst
       Bk3,2              N. Unterlagen AG
       30/45              C 90/1
       SZ 18
       &#91;TA51&#91;&#93;m. thermo&#93;[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
       stellen.
       In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
       Einbau nach Unterlagen des AG.
       Bindemittel = 30/45.
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1.
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
       &#91;TA51Art der Zusammensetzung &#91;sonst&#93;&#93;
       Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
       Transportbehältern.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 510[end]
      [Menge]2,000[end]
      [ME]t[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1611322542331012[end]
       [Kurztext]Asphaltbindersch. a. AC 16 B S herst
       Bk3,2              Schadstellen
       30/45              C 90/1
       SZ 18
       H-Zus. n. Unt.AG   m. thermo[end]
       [Langtext]Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
       stellen.
       In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
       Einbau in Schadstellen.
       Bindemittel = 30/45.
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1.
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
       Haftverbessernde Zusätze nach Unterlagen des AG
       Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
       Transportbehältern.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Längsnähte im Bereich Einmündung von Wirtschaftswegen
       etc.[end]
       [Langtext]Längsnähte im Bereich Einmündung von Wirtschaftswegen
       etc.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 511[end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]051130311099[end]
       [Kurztext]Asphaltbefestigung trennen
       Schneiden*... Freitext ...[end]
       [Langtext]Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
       Trennen durch Schneiden.
       &#91;TA31Dicke der Asphaltbefestigung &#91;4 bis 8 cm&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 512[end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]05113830393121[end]
       [Kurztext]Naht oder Ansch. als Fuge aufweiten
       Längs-/Quer+Ansch*... Freitext ...
       Tiefe 3,0 cm*Breite 8 mm
       Schneiden*Fugenmasse[end]
       [Langtext]Naht oder Anschluss in Asphaltdeckschicht als
       Fuge aufweiten, säubern und verfüllen. Material von
       der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl
       des AN zuführen.
       Längs- und Quernaht, Längs- und Queranschluss
       &#91;TA29Einzellängen &#91;über 3 bis 15 m&#93;&#93;
       Fugenspalttiefe 3,0 cm.
       Fugenspaltbreite 8 mm.
       Aufweiten durch Schneiden.
       Fugenraum verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Die Bankette sind nach Fertigstellung der neuen
       Fahrbahndecke ordnungsgemäß[end]
       [Langtext]Die Bankette sind nach Fertigstellung der neuen
       Fahrbahndecke ordnungsgemäß wiederherzustellen. Es
       erfolgt hierbei keine sparate Vergütung.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 513[end]
      [Menge]1200,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]101139511011[end]
       [Kurztext]Abstumpfungsmaßnahme durchführen
       LFK 1/3*Menge 1 kg/m2
       Maschinell[end]
       [Langtext]Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
       keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
       Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
       nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
       führen.
       Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
       Abstreumenge = 1 kg/m2.
       Maschinell abstreuen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Erschwernisse durch Einbauteile, sowie durch die
       vorhandene Randeinfassung sind in die[end]
       [Langtext]Erschwernisse durch Einbauteile, sowie durch die
       vorhandene Randeinfassung sind in die Pos.
       einzurechnen, es erfolgt keine sparate Vergütung für
       ggf. zu erbringende Vorleistungen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]1 6[end]
     [Bez]Asphaltarbeiten im KVP "Bahnhofstr."[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis zur OZ 1.6.x[end]
       [Langtext]Erschwernisse durch ggf. anstehendes Bankett sowie
       durch vorhandene Randeinfassung und Brückenbauwerk,
       sind in die Pos. einzurechnen,es erfolgt keine sparate Vergütung für ggf. zu erbringende Vorleistungen wie Reinigung bzw. Beseitigung von Säuberungsgut.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis zur OZ 1.6.1[end]
       [Langtext]Ggf. durch Trennschichten anfallende zusätzliche
       Fräsgänge werden als zusätzliche Flächen mit dieser
       Pos. erfasst. Diese sind dem AG vor Ausführung
       anzumelden und gemeinsam aufzumessen. Ansonsten erfolgt
       keine Vergütung.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 6 1[end]
      [Menge]25,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1011300419109011[end]
       [Kurztext]Asphalt fräsen
       ADS*-Dünnbelag
       Tiefe bis 1 cm*
       Fräsasph. verw.*Unebenh. 6 mm[end]
       [Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten
       geradlinig auf Frästiefe herstellen.
       Asphaltdeckschicht.
       &#91;TA21Asphaltschicht &#91;Dünnbeläge und / oder
       Oberflächenbehandlung&#93;&#93;
       Frästiefe bis 1 cm.
       &#91;TA41Fläche &#91;Fahrbahn einschließlich Zwickel und Streifen&#93;&#93;
       Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
       halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
       Querrichtung.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 6 2[end]
      [Menge]780,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1611300699409012[end]
       [Kurztext]Asphalt fräsen
       &#91;TA21&#91;&#93;&#93;&#91;TA22&#91;&#93;&#93;Tiefe 4 - 6 cm
       &#91;TA41&#91;&#93;&#93;Fräsasph. verw.    Unebenh. 6 mm[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
       geradlinig auf Frästiefe herstellen.
       &#91;TA21Asphalt &#91;Decke und Binder&#93;&#93;
       &#91;TA22Asphaltschicht &#91;4 - 6 cm&#93;&#93;
       Frästiefe über 4 bis 6 cm.
       &#91;TA41Fläche &#91;Fahrbahn incl. Zwickel und Streifen&#93;&#93;
       Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
       halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
       Querrichtung.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 6 3[end]
      [Menge]25,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1011300439509910[end]
       [Kurztext]Asphalt fräsen
       ATS*...Schadstellen...
       Tiefe 6 - 8 cm*
       *Fräsasph. verw.[end]
       [Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten
       geradlinig auf Frästiefe herstellen.
       Asphalttragschicht.
       &#91;TA21Asphaltschicht &#91;Tragschicht&#93;&#93;
       Frästiefe über 6 bis 8 cm.
       &#91;TA41Fläche &#91;Schadstellen &#93;&#93;
       &#91;TA42Breite &#91;>= 1,30m &#93;&#93;
       Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 6 4[end]
      [Menge]800,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]101130573019[end]
       [Kurztext]Unterlage reinigen
       gefr. Asphalt.*Zus. Flächen
       Kehrgut entsorgen[end]
       [Langtext]Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
       nach Wahl des AN zuführen.
       Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
       Zusammenhängende Teilflächen.
       &#91;TA31Reinigungsgerät &#91;nach Wahl des AN&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 6 5[end]
      [Menge]800,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]13113063120239[end]
       [Kurztext]Bitumenemulsion aufsprühen
       Bk3,2 bis Bk100*Asphalt gefräst
       C40BF1-S*Menge 300 g/m2
       ... Freitext ...[end]
       [Langtext]Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
       aufsprühen.
       Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
       Bk100.
       Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
       Bindemittel = C40BF1-S.
       Bindemittelmenge = 300 g/m2.
       &#91;TA41Vor Einbau &#91;Asphaltbinder- und -deckschicht&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Höhenabweichungen bzw. Unebenheiten der Fräsfläche sind
       im Zuge des Asphalteinbaus durch[end]
       [Langtext]Höhenabweichungen bzw. Unebenheiten der Fräsfläche sind
       im Zuge des Asphalteinbaus durch ein
       Ultraschall-Nivellement mit mind. 9,00 m - Ski mit 3
       Multi-Sensoren auszugleichen[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 6 6[end]
      [Menge]78,000[end]
      [ME]t[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1611332421200000[end]
       [Kurztext]Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
       Bk3,2              N. Unterlagen AG
       50/70[end]
       [Langtext]Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
       schichten AC 11 D S herstellen.
       In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
       Einbau nach Unterlagen des AG.
       Bindemittel = 50/70.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 6 7[end]
      [Menge]4,000[end]
      [ME]t[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1611322542331012[end]
       [Kurztext]Asphaltbindersch. a. AC 16 B S herst
       Bk3,2              Schadstellen
       30/45              C 90/1
       SZ 18
       H-Zus. n. Unt.AG   m. thermo[end]
       [Langtext]Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
       stellen.
       In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
       Einbau in Schadstellen.
       Bindemittel = 30/45.
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1.
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
       Haftverbessernde Zusätze nach Unterlagen des AG
       Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
       Transportbehältern.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Längsnähte im Bereich Einmündung von Wirtschaftswegen
       etc.[end]
       [Langtext]Längsnähte im Bereich Einmündung von Wirtschaftswegen
       etc.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 6 8[end]
      [Menge]40,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]051130311099[end]
       [Kurztext]Asphaltbefestigung trennen
       Schneiden*... Freitext ...[end]
       [Langtext]Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
       Trennen durch Schneiden.
       &#91;TA31Dicke der Asphaltbefestigung &#91;4 bis 8 cm&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]1 6 9[end]
      [Menge]40,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]05113830393121[end]
       [Kurztext]Naht oder Ansch. als Fuge aufweiten
       Längs-/Quer+Ansch*... Freitext ...
       Tiefe 3,0 cm*Breite 8 mm
       Schneiden*Fugenmasse[end]
       [Langtext]Naht oder Anschluss in Asphaltdeckschicht als
       Fuge aufweiten, säubern und verfüllen. Material von
       der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl
       des AN zuführen.
       Längs- und Quernaht, Längs- und Queranschluss
       &#91;TA29Einzellängen &#91;über 3 bis 15 m&#93;&#93;
       Fugenspalttiefe 3,0 cm.
       Fugenspaltbreite 8 mm.
       Aufweiten durch Schneiden.
       Fugenraum verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Die Bankette sind nach Fertigstellung der neuen
       Fahrbahndecke ordnungsgemäß[end]
       [Langtext]Die Bankette sind nach Fertigstellung der neuen
       Fahrbahndecke ordnungsgemäß wiederherzustellen. Es
       erfolgt hierbei keine sparate Vergütung.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]1 610[end]
      [Menge]780,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]101139511011[end]
       [Kurztext]Abstumpfungsmaßnahme durchführen
       LFK 1/3*Menge 1 kg/m2
       Maschinell[end]
       [Langtext]Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
       keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
       Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
       nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
       führen.
       Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
       Abstreumenge = 1 kg/m2.
       Maschinell abstreuen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Erschwernisse durch Einbauteile, sowie durch die
       vorhandene Randeinfassung sind in die[end]
       [Langtext]Erschwernisse durch Einbauteile, sowie durch die
       vorhandene Randeinfassung sind in die Pos.
       einzurechnen, es erfolgt keine sparate Vergütung für
       ggf. zu erbringende Vorleistungen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]111[end]
     [Bez]Rinnen[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Arbeiten für alle Bauabschnitte Vorbemerkung[end]
       [Langtext]Arbeiten für alle Bauabschnitte in Einzellängen 1- 20 m incl. allen erforderlichen Tiefbauarbeiten wie schneiden, aufbrechen, Entsorgung des Aufbruchs
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Alle Pos. Vorbemerkung[end]
       [Langtext]Alle Pos. inkl. Füllmaterial und bituminöse Arbeiten  bis UK Fahrbahndecke
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]111 1[end]
      [Menge]620,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Formsteine (Sonderprofile) aufn.  Rinnenpl. alle Formate Beton/Mörtelbett  U-Beton 15 cm*Aufbr.wiederverw.[end]
       [Langtext]Formsteine (Sonderprofile) aus Beton aufnehmen.
       Rinnenplatten, Breite 15 - 30 cm, Dicke - 10 cm,
       Bettung aus Beton oder Mörtel.
       Unterbeton, ca. 15 cm dick, aufbrechen.
       Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum
       des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und
       einer Wiederverwertung zuführen.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]111 2[end]
      [Menge]600,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Rinnenplatten aus Beton setzen  Rinnenpl. 15/8 cm*U-Beton 10-14 cm  Bett Zementmörtl[end]
       [Langtext]Rinnenplatten aus Beton, entsprechend DIN 485, setzen.
       Rinnenplatten, Breite 15 cm, Dicke 8 cm,
       Unterbeton C12/15, 10 bis 14 cm dick, herstellen.
       Bettung aus Zementmörtel, 3 cm dick, herstellen.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]111 3[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]181154408213[end]
       [Kurztext]Rinne aus Formsteinen herstellen.
       Rinnenpl. 30/8 cm  Fundament XF2
       Mörtel 50N/mm2 F5  Verkehrsinsel[end]
       [Langtext]Rinne aus Formsteinen herstellen.
       Rinnenplatten, Breite = 30 cm, Dicke = 8 cm.
       Fundament und Rückenstütze aus Beton Expositionsklasse
       XF 2. Rückenstützen beidseitig, vor Borden oder dgl.
       einseitig, 15 cm breit herstellen. Die Rückenstütze bis
       zur halben Höhe hochziehen.
       Fugen mit Fertigzementmörtel vergießen. Druckfestigkeit
       am Würfel mindestens 50 N/mm2, Expositionsklasse XF4,
       Ausbreitmaßklasse F5.
       Verlegung an Verkehrsinseln nach Unterlagen des AG.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]2[end]
    [Bez]Leistungen für die Gemeinde Karlsdorf- Neuthard[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]2 1[end]
     [Bez]Verkehrssicherung[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis[end]
       [Langtext]Für nachfolgende Positionen gilt: für alle Teilbereiche in den Ortsteilen Karlsdorf und Neuthard für Kleinmassnahmen der Gemeinde. Es ist von ca. 15 Einzelaufgrabungen auszugehen.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]2 1 1[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1610550203001002[end]
       [Kurztext]Transp. Lichtsignalanlage  aufstellen
       Einmündungsverk.
       Versorg. n. Wahl
       Steuer.verk.abh.[end]
       [Langtext]Transportable Lichtsignalanlage einschließlich Energie-
       versorgung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten
       und betreiben wird gesondert vergütet. Vorübergehende
       Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises
       werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach
       Beseitigen vergütet.
       Lichtsignalanlage für Einmündungsverkehr mit 3 Fahr-
       zeugsignalgruppen, Typ D.
       Energieversorgung nach Wahl des AN.
       Steuerung = Verkehrsabhängig.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 1 2[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]d[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]16105507030001[end]
       [Kurztext]Transportable LS- Anlage vorhalten
       Einmündungsverk.
       Versorg. n. Wahl[end]
       [Langtext]Transportable Lichtsignalanlage vorhalten, warten und
       betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-
       ren.
       Lichtsignalanlage für Einmündungsverkehr mit 3 Fahr-
       zeugsignalgruppen, Typ D.
       Energieversorgung nach Wahl des AN.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 1 3[end]
      [Menge]8,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]161055129001[end]
       [Kurztext]Transportable LS- Anlage umsetzen
       &#91;TA21&#91;&#93;&#93;Versorg. n. Wahl[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Transportable Lichtsignalanlage umsetzen. Vorübergehen-
       de Sicherungsmaßnahmen durchführen.
       &#91;TA21Lichtsignalanlage &#91;für Einmündungsverkehr mit 3 Fahrzeugsignalgruppen, Typ D&#93;&#93;
       Energieversorgung nach Wahl des AN.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 1 4[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kennzeichnen, sichern der Baustelle[end]
       [Langtext]Kennzeichnen der Baustelle bzw. der Baugruben während
       der gesamten Bauzeit mit den erforderlichen
       Verkehrszeichen und Zusatztafeln, sowie mit
       Absperrungen, Leit- und Schutzeinrichtungen in dem
       notwendigen bzw.angeordneten Umfang.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]2 2[end]
     [Bez]Erdarbeiten[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]HINWEIS Erdarbeiten[end]
       [Langtext]Hinweis Erdarbeiten
       
       Der Aushub ist nach Bodenarten und Kontaminationen zu trennen. Die Kosten sind in den jeweiligen Aushubpositionen einzurechnen.
       
       
       
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]2 2 1[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]12108910911001[end]
       [Kurztext]Suchgraben herstellen
       &#91;TA21&#91;&#93;Tiefe bis 1,25 m&#93;Aufbruch gesond.
       Boden einb.u.v.[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
       zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
       nach Abtragsprofilen.
       &#91;TA21Boden-/Felsklasse &#91;Homogenbereich EB, EC&#93;&#93;
       Grabentiefe bis 1,25 m.
       Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
       Gelagerten Boden einbauen und verdichten.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 2 2[end]
      [Menge]45,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kopflöcher herstellen,  T bis 2,0 m[end]
       [Langtext]Kopflöcher als Montagegruben für Anschlussarbeiten an
       Versorgungsleitungen, Abmessung nach Erfordernis, Tiefe
       bis 2,0 m ausheben. Kabel und Rohrleitungen freilegen.
       Grabensohle von Hand profilgemäß planieren und
       steinfrei machen. Verbaumaßnahmen sind je nach Grabentiefe unter Beachtung der gültigen DIN 4124 bzw.
       Unfallverhütungsvorschriften (UVV) in die
       Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
       vergütet. Aushubmaterial nach Bodenarten und Kontaminationen trennen, im Baustellenbereich zwischenlagern. Material auf Zwischenlagerflächen abdecken, gegen Durchfeuchtung schützen.
       
       
       Hand- und Maschinenaushub
       Erdaushub Bodenklasse 2 - 5
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 2 3[end]
      [Menge]25,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Leitungsgraben für Wasserversorgungsleitung DA 50- DA 160[end]
       [Langtext]Leitungsgraben für Versorgungsleitungen DA 50 PE- DN 160 GG herstellen im Bereich bestehender Leitungen, Boden der Gräben profilgerecht ausheben,
       Bodenklasse 2 bis 5, Grabentiefe bis 1,5 m, Breite der Grabensohle 0,6 bis 1,0 m. Material beim Aushub nach Kontaminationen und Bodenarten trennen, im Baustellenbereich zwischenlagern. Material auf Zwischenlagerflächen abdecken, gegen Durchfeuchtung schützen. Maschinen- und Handarbeit
       
       Erforderlicher Verbau, Sicherung gegen Einsturz, Ableiten von Oberflächen- und Hangwasser sowie entfernen von eingebrochenem Material sind vom AN ohne gesonderte Vergütung zu erbringen.
       
       Die Grabentiefe wird gerechnet ab UK Frostschutzschicht bzw. ab UK Asphaltabbruch bis zur Grabensohle.
       
       Die Erschwernisse für das sorgsame Arbeiten und das Freilegen bestehender Leitungen ist in dieser Position einzurechnen.
       
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 2 4[end]
      [Menge]75,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage Aushubmaterial transportieren bis 500m[end]
       [Langtext]Zulage zur Position "Leitungsgraben ausheben und zwischenlagern" für den Transport des Aushubmaterials zum Zwischenlager des AG bis einfache Entfernung 500 m, eine evtl. Zwischenlagerung im Baufeld und neuerliches Laden wird nicht gesondert vergütet.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 2 5[end]
      [Menge]8,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage Kabelkreuzungen, Niederspannung[end]
       [Langtext]Zulage zur Erschwernis für alle Teilleistungen 
       beim Verbau, Rohrgrabenaushub, Leitungsverlegung,
       Wiederverfüllung  für das Suchen, Freilegen und
       Sichern von vorhandenen Kabeln (Niederspannung, dt. Telekom u.s.w.), die den herzustellenden
       Rohrgraben kreuzen. Mit dieser Position abgegolten sind
       alle Erschwernisse auf sämtliche Teilleistungen die
       durch die Trassenkreuzung hervorgerufen werden. Die
       einzelnen Spartenträger sind sorgfältig zu sichern und
       im Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit Sand 0/2 (Schwemmsand) entsprechend dem Ursprungszustand 
       wieder zu umhüllen. Sand liefern. Sämtliche innerhalb einer Fläche von 
       30 x 30 cm befindlichen Kabel werden zu einer Querung zusammengefaßt.
       
       Vergütung erfolgt nur, wenn Versorgungsleitungen in Betrieb sind.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 2 6[end]
      [Menge]2,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage Kreuzungen Hauptleitung Wasser / Gas[end]
       [Langtext]Zulage zur Erschwernis für alle Teilleistungen 
       beim Verbau, Rohrgrabenaushub, Leitungsverlegung,
       Wiederverfüllung  für das Suchen, Freilegen und
       Sichern von vorhandenen
       
       Hauptleitungen Wasser / Gas,
       
       die den herzustellenden Rohrgraben kreuzen.
       Mit dieser Position abgegolten sind
       alle Erschwernisse auf sämtliche Teilleistungen die
       durch die Trassenkreuzung hervorgerufen werden. Die
       einzelnen Spartenträger sind sorgfältig zu sichern und
       im Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit Sand 0/2 (Schwemmsand) wieder zu umhüllen. Sand liefern.
       Sämtliche innerhalb einer Fläche von 30 x 30 cm befindlichen Leitungen  werden zu einer Querung zusammengefaßt.
       
       Vergütung erfolgt nur, wenn Versorgungsleitungen in Betrieb sind 
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 2 7[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage Erschwernis Längsverlauf Kabel, Niederspannung[end]
       [Langtext]Zulage zur Erschwernis für alle Teilleistungen  beim Rohrgraben-, Baugrubenaushub, Leitungsverlegung, Wiederverfüllung, Verbau   für das Suchen,Freilegen und Sichern von Kabeln (Niederspannung, Telekommunikation), die in Parallellage zum Rohrgraben verlaufen bzw. Baugrube queren. Leitungen sind in Betrieb. Mit dieser Position abgegolten sind alle Erschwernisse auf sämtliche Teilleistungen die durch den Kabellängsverlauf innerhalb des Rohrgrabens bzw. die Querung der Baugrube hervorgerufen werden. Die Kabel sind sorgfältig zu sichern und im Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit Sand 0/2 (Schwemmsand) wieder zu umhüllen.
       Sand liefern.
       Abrechnung je lfm freigelegter und gesicherter Kabel.
       Abrechnung pro Kabel bzw. Kabelstrang, wobei die innerhalb einer Querschnittsfläche von 0,25 m2 gelegenen Kabel und Kabelbündel als 1 Kabel abgerechnet werden.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]HINWEIS Leitungszone[end]
       [Langtext]Hinweis Leitungszone
       
       Abdeckung gem. DIN EN 1610 mit c = 30cm
       
       
       
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]2 2 8[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Boden Rohrgraben gel. einbauen[end]
       [Langtext]Zwischengelagerter Boden aufnehmen, Klasse 3 bis 6 für Leitungsgraben Wasserversorgung einschließlich Montagegruben und in verbauten Rohrgraben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. 
       
       Abrechnungsmodus wie Aushubposition 
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 2 9[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage Aushubmaterial antransportieren bis 500m[end]
       [Langtext]Zulage zur Position "Boden Rohrgraben einbaune" für den Transport des Zwischengelagerten Aushubmaterials zur Einbaustelle bis einfache Entfernung 500 m, eine evtl. Zwischenlagerung im Baufeld und neuerliches Laden wird nicht gesondert vergütet.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 210[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]061103420199[end]
       [Kurztext]Leitungszone verfüllen
       Boden liefern
       &#91;TA31&#91;&#93;&#93;[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 über Bettung
       einbauen und verdichten.
       Boden des AN.
       &#91;TA31Rohr DN &#91;Rohr DN 50 - DN 300&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 211[end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Boden liefern, in  Rohrgraben, Kopfloch einbauen, Sand[end]
       [Langtext]Liefern und einbauen von Sand als Rohrauflager, mind.
       15 cm stark in verdichtetem Zustand, zur seitlichen Umhüllung und zur mindestens 20 cm starken Überdeckung der verlegten
       Rohre / Kabel in verdichtetem Zustand.
       Material = Sand  (Schwemmsand)
       Abrechnung nach Einbauprofilen
       Lieferscheine sind vorzulegen
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]2 3[end]
     [Bez]Auf, Abbrucharbeiten[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis[end]
       [Langtext]Für nachfolgende Positionen gilt: für alle Teilbereiche in den Ortsteilen Karlsdorf und Neuthard für Kleinmassnahmen der Gemeinde. Es ist von ca. 15 Einzelaufgrabungen auszugehen.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]2 3 1[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]16115001050113[end]
       [Kurztext]Pflasterdecke aufnehmen
       Beton. 8 cm
       Ungeb. Fugenmat.
       Ungeb. Bettung     Verwertung AN[end]
       [Langtext]Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
       gesondert vergütet.
       Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.
       Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
       Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
       Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
       des AN zuführen.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 3 2[end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]m²[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Granitpflaster aufnehmen, 15x12[end]
       [Langtext]Granitpflaster 15 x 12 einschl. Bettung (Dicke ca. 20 cm) aufnehmen, Steine seitlich lagern, reinigen, restliche anfallende Stoffe beseitigen. Incl. Erdarbeiten.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 3 3[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]161130391005[end]
       [Kurztext]Asphaltbefestigu- ng trennen
       Schneiden
       Dicke 18 - 24cm[end]
       [Langtext]Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
       Trennen durch Schneiden.
       Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 3 4[end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Bit. Bef. aufbrechen , D > 15 bis 25 cm, entsorgen[end]
       [Langtext]Bituminöse Befestigung in Streifen, Teilflächen und 
       Teillängen aufbrechen und aufnehmen,
       in Verkehrsflächen und Wohnwegen.
       Gilt auch für Kleinflächen, Nachschnitte,
       Aufbruchflächen für Suchschlitze in zuvor genanntem Bereichen.  
       Gesamtdicke der bituminösen Schichten 15 bis ca. 25 cm
       Anfallende Stoffe laden und nach Wahl des AN einer Wiederverwertung zuführen. Ausbauasphalt ungefährlich.
       Abrechnung nach Aufmaß der abgebrochenen Flächen 
       und Schichtdicken.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]2 4[end]
     [Bez]Pflaster, Borde, Rinnen[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis Bordsteinregulierung[end]
       [Langtext]Inkl. sämtlicher erforderlicher Erdarbeiten wie
       Mutterboden und Boden der Klassen 3 - 5 abtragen,
       einbauen und andecken hinter Vorderkante Bordstein.
       Einzellängen 1 - 5m
       Im Bereich des Gehweges, inkl.
       Verfüllen und Wiederherstellung, bituminöse Arbeiten.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]2 4 1[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]0411530302680004[end]
       [Kurztext]Bordsteine aufnehmen
       Bet.15/30 u.15/25*Tief/Hochb. Beton
       U-Bet.15 cm/R-St.*Aufbr.wiederverw.[end]
       [Langtext]Bordsteine aufnehmen.
       Bordsteine aus Beton, ca. 15/30 und 15/25 cm,
       als Tief- oder Hochbord in Beton oder Mörtel versetzt.
       Unterbeton, ca. 15 cm dick, und Rückenstütze aufbre-
       chen.
       Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum
       des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und ei-
       ner Wiederverwertung zuführen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 4 2[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1111531009990919[end]
       [Kurztext]Bordsteine aus Beton setzen
       BSt. RB 180x220*... Freitext ...
       ... Freitext ...*... Freitext ...
       bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...[end]
       [Langtext]Bordsteine aus Beton setzen.
       Bordstein RB 180 x 220.
       &#91;TA31Vorsatzschicht &#91;Granit&#93;&#93;
       &#91;TA32Fugen &#91;mit ca. 5mm versetzten&#93;&#93;
       &#91;TA41Bordstein &#91;einschl. aller erforderlichen Kurven- und
       Übergangsteine&#93;&#93;
       Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
       &#91;TA51Fundamentbeton &#91;C12/15, 20 bis 24 cm dick, herstellen.
       Bettung aus Kiessand herstellen&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 4 3[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1811531003100210[end]
       [Kurztext]Bordsteine aus Beton setzen
       BSt. HB 150x300
       Vorsatzschicht
       Halbm. 5 - 12 m
       bis 10 cm unt.OK[end]
       [Langtext]Bordsteine aus Beton setzen.
       Bordstein HB 150 x 300.
       Vorsatzschicht mit Weißzement und Weißpigment.
       Kurvenstein, Halbmesser größer 5,00 bis 12,00 m.
       Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 4 4[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]0411545703041321[end]
       [Kurztext]Bordsteine 8/30, Bestand regulieren[end]
       [Langtext]Einfassungssteine aus Beton, entsprechend DIN 483, set-
       zen.
       Einfassungssteine 8/30 cm.
       Bordsteine, einschl. aller erforderlichen Kurven-,
       Rundbord- und Übergangssteine nach Zeichnung.
       Rückenstütze aus Beton C12/15 bis 5 cm unter OF Kanten-
       stein, 15 cm breit, herstellen.
       Unterbeton C12/15, 10 bis 14 cm dick, herstellen.
       Bettung aus Kiessand, 5 cm dick, herstellen.
       Erforderliche Erdarbeiten ausführen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 4 5[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]1811531005000110[end]
       [Kurztext]Bordsteine aus Beton setzen
       BSt. TB 100x300
       Gerader Stein
       bis 10 cm unt.OK[end]
       [Langtext]Bordsteine aus Beton setzen.
       Bordstein TB 100 x 300.
       Gerader Stein.
       Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 4 6[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]0711543714230004[end]
       [Kurztext](Sonderprofile)Formsteine  aufn.
       Rinnenpl. 15/8 cm*Beton/Mörtelbett
       U-Beton 15 cm*Aufbr.wiederverw.[end]
       [Langtext]Formsteine (Sonderprofile) aus Beton aufnehmen.
       Rinnenplatten, Breite 15 cm, Dicke 8 cm,
       Bettung aus Beton oder Mörtel.
       Unterbeton, ca. 15 cm dick, aufbrechen.
       Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum
       des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und
       einer Wiederverwertung zuführen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 4 7[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Rinnenplatten aus Beton setzen  Rinnenpl. 15/8 cm*U-Beton 10-14 cm  Bett Zementmörtl[end]
       [Langtext]Rinnenplatten aus Beton, entsprechend DIN 485, setzen.
       Rinnenplatten, Breite 15 cm, Dicke 8 cm,
       Unterbeton C12/15, 10 bis 14 cm dick, herstellen.
       Bettung aus Zementmörtel, 3 cm dick, herstellen.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 4 8[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Betonpflaster, aufnehmen, wiederversetzen[end]
       [Langtext]Bestehende Pflasterdecke aus Betonformsteinen, versetzt
       in Kies/Splitt, aufnehmen, Steine säubern,  und
       wiederversetzen, nach dem Merkblatt für
       Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen,
       
       in Kleinflächen, Bettung Brechsand 0-8 mm, Dicke in
       verdichtetem Zustand 4 cm, Pflasterfugen einschlämmen
       mit Brechsand. Höhenänderung +/- 10 cm, einschl. der
       erforderlichen Erdarbeiten.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 4 9[end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]m2[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Herstellung Pflasterdecke Granit L/B/D 150/150/150mm, Reihen[end]
       [Langtext]Herstellung von Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB und Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen Teil 1 Regelbauweise, aus Natursteinen DIN EN 1342, Granit, Maße ca. L/B/D 150/150/150 mm,
       Verlegung in Reihen
       Fugenbreite max. 10 mm, Knirschfuge zulässig.
       Steine versetzen, 
       Steine von Zwischenlagerfläche des AN im Baustellenbereich zum Einbauort transportieren, s. Pos. 2.3.4
       Steine für Verlegung sortieren, einschl. Herstellen der erforderlichen rechtwinkligen Anschlüsse/Anschläge mit Binder- und Anpasssteine.
       Pflasterdecke in gebundener Bauweise mit Bettungsmörtel MG III, Dicke 4 cm herstellen. Fugen mit Fertigzementmörtel vergießen. Druckfestigkeit am Würfel mindestens 50 N/mm2, Expositionsklasse XF4,
       Ausbreitmaßklasse F5.
       
       Verlegung in Teilbereichen. 
       
       Die Pflasterfugen dürfen erst nach Abnahme der vollständig unverfugten, hammerfest verlegten Pflasterfläche verfüllt werden. Der Auftraggeber ist hierzu mindestens einen Tag vor Verfüllen der Pflasterfläche zur Abnahme der hammerfest verlegten Pflasterfläche zu informieren.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 410[end]
      [Menge]2,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage Tragschicht aus Beton 8/16[end]
       [Langtext]Zulage für das Herstellen einer Tragschicht aus Beton.
       d= 20 cm, c20/25 XC 2 im Bereich des Granitpflasters.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]2 5[end]
     [Bez]Einbauteile Ortsteil Neuthard[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis Schachtabdeckungen[end]
       [Langtext]BeGu- Abdeckung mit Schachtkopfmörtel auf planmässige Höhe setzen.
       5-8 mm tiefer wie fertige Belagshöhe.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]2 5 1[end]
      [Menge]13,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]041104075004[end]
       [Kurztext]Schachtteil ausbauen
       Bis OK Schachth.*Aushub verwerten[end]
       [Langtext]Schachtteil freilegen und ausbauen. Erdarbeiten in Bo-
       den der Klassen 3 bis 5 ausführen.
       Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert
       vergütet.
       Teil = Abdeckung und Auflageringe bis O.K. Schachthals.
       Sämtliche Teile und Aushub der Verwertung nach Wahl des
       AN zuführen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 5 2[end]
      [Menge]13,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]06110452131199[end]
       [Kurztext]Schachtabdeckung aufsetzen
       DIN 19584, D,B     m. Schmutzfänger
       Deckel/Einlage     planmäßige Höhe
       &#91;TA41&#91;&#93;&#93;[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Schachtabdeckung nach DIN 1229, mit lichter Weite min-
       destens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen.
       Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584,mit Rahmen aus
       Gusseisen mit Beton.
       Ausführung = mit Schmutzfänger nach DIN 1221.
       Deckel mit dämpfender Einlage.
       Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.
       &#91;TA41Fuge &#91;mit Schachtkopfmörtel herstellen, glattstreichen.&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 5 3[end]
      [Menge]55,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]041105072003[end]
       [Kurztext]Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen
       In Asph.-Fläche*Alles verwerten[end]
       [Langtext]Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen.
       Umgebende Fläche = Asphalt.
       Aufsatz und Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
       zuführen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 5 4[end]
      [Menge]55,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]0611052102012101[end]
       [Kurztext]Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen
       500x500,D,Guß
       Dämpf.Einlage
       Zinkeimer A 4      Höhe planmäßig
       Distanzst.+Mörtel[end]
       [Langtext]Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
       Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit
       Rahmen aus Gusseisen.
       Dämpfende Einlage.
       Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form A 4.
       Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
       Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
       1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
       entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
       chen.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis Einbauteile[end]
       [Langtext]Schieber u. Hydrantenkappen, Guss nach DIN 4056,
       starre Ausführung mit schrägsitzendem Deckel, mit Haltestift.
       Incl. Tragplatte.
       Hawle 200-01 oder gleichwertig.
       Hydrantenkappen analog
       Festeinbau 3-5 mm unter fertiger Belagsfläche.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]2 5 5[end]
      [Menge]18,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Schieberkappe mit Deckel[end]
       [Langtext]Einbauteile aus- und einbauen. Einbauteile (Hydranten-,
       Schieberkappen und dgl.) freilegen und ausbauen.
       Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen.
       Aufbruch und Entsorgung der Straßenbefestigung
       wird nicht extra vergütet.
       Hawle-Schieberkappe mit Deckel (in Anlehnung an DIN 40 56)
       Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 200) oder gleichwertig 
       Strassenkappe nach DIN 4056 mit klapperfreiem Schrägsitzdeckel 
       Material: GJL-250 (GG-25), Gehäuse bituminiert, Deckel epoxy-pulverbeschichtet nach DIN 30677-2 
       liefern und auf Tragplatte einbauen
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 5 6[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Beton- Tragplatte für Schieberkappe[end]
       [Langtext]Beton- Tragplatte Stahlarmiert für Schieberkappe liefern und einbauen. Erforderliche Erdarbeiten sind einzurechnen
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 5 7[end]
      [Menge]7,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hydrantenkappe mit Deckel[end]
       [Langtext]Einbauteile aus- und einbauen. Einbauteile (Hydranten-,
       Schieberkappen und dgl.) freilegen und ausbauen.
       Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen.
       Aufbruch und Entsorgung der Straßenbefestigung
       wird nicht extra vergütet.
       Hawle-Hydrantenkappe mit Deckel (in Anlehnung an DIN 40 55) Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 2060800001) oder gleichwertig Strassenkappe nach DIN 4055 mit klapperfreiem Schrägsitzdeckel Material: GJL-250 (GG-25), Gehäuse bituminiert, grauer Deckel mit EP-Beschichtung als Korrosionsschutz. Liefern und auf Tragplatte einbauen.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 5 8[end]
      [Menge]3,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Beton- Tragplatte für UFH[end]
       [Langtext]Beton- Tragplatte Stahlarmiert für Hydrantenkappe liefern und einbauen. Erforderliche Erdarbeiten sind einzurechnen
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]2 6[end]
     [Bez]Einbauteile Ortsteil Karlsdorf[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis Schachtabdeckungen[end]
       [Langtext]BeGu- Abdeckung mit Schachtkopfmörtel auf planmässige Höhe setzen.
       5-8 mm tiefer wie fertige Belagshöhe.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]2 6 1[end]
      [Menge]21,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]041104075004[end]
       [Kurztext]Schachtteil ausbauen
       Bis OK Schachth.*Aushub verwerten[end]
       [Langtext]Schachtteil freilegen und ausbauen. Erdarbeiten in Bo-
       den der Klassen 3 bis 5 ausführen.
       Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert
       vergütet.
       Teil = Abdeckung und Auflageringe bis O.K. Schachthals.
       Sämtliche Teile und Aushub der Verwertung nach Wahl des
       AN zuführen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 6 2[end]
      [Menge]21,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]06110452131199[end]
       [Kurztext]Schachtabdeckung aufsetzen
       DIN 19584, D,B     m. Schmutzfänger
       Deckel/Einlage     planmäßige Höhe
       &#91;TA41&#91;&#93;&#93;[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Schachtabdeckung nach DIN 1229, mit lichter Weite min-
       destens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen.
       Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584,mit Rahmen aus
       Gusseisen mit Beton.
       Ausführung = mit Schmutzfänger nach DIN 1221.
       Deckel mit dämpfender Einlage.
       Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.
       &#91;TA41Fuge &#91;mit Schachtkopfmörtel herstellen, glattstreichen.&#93;&#93;
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 6 3[end]
      [Menge]79,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]041105072003[end]
       [Kurztext]Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen
       In Asph.-Fläche*Alles verwerten[end]
       [Langtext]Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen.
       Umgebende Fläche = Asphalt.
       Aufsatz und Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
       zuführen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 6 4[end]
      [Menge]27,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]06110504192004[end]
       [Kurztext]Straßenablauf ausbauen
       &#91;TA21Betonfertigteile   &#91;&#93;&#93;StrA in bef. Fl.
       Aushub verwerten[end]
       [KurztextTA]J[end]
       [Langtext]Straßenablauf einschließlich Aufsatz vollständig aus-
       bauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit
       erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen
       wird gesondert vergütet.
       Straßenablauf aus Betonfertigteilen.
       &#91;TA21Ausbautiefe &#91;bis Bodenteil - 1,25 m&#93;&#93;
       Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch-
       und Erdarbeiten ausführen.
       Sämtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl
       des AN zuführen.
       [end]
       [LangtextTA]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 6 5[end]
      [Menge]106,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 50/30[end]
       [Langtext]Aufsatz f. Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
       Klasse D 400. Ausführung nach DIN 19583, 500x300, mit
       Rahmen aus Gusseisen. Dämpfende Einlage.
       Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form A4.
       Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
       Fuge zwischen Fertigteilen mit Schachtkopfmörtel Festigkeitswerte bei 20 °C nach 1 Std. ? 10 N/mm2; 28 Tage ? 50 N/mm2 schrumpffrei und frühhochfest frost- und tausalzbeständig säure- und laugenresistent zwischen pH 3–10 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
       entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glatt
       streichen.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 6 6[end]
      [Menge]27,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Konus für Straßenablauf[end]
       [Langtext]Betoneinbauteil nach DIN 4052 Teil 11
       auf freigelegtes Zwischenteil in Schachtkopfmörtel
       Festigkeitswerte bei 20 °C nach 1 Std. ? 10 N/mm2; 28 Tage ? 50 N/mm2 schrumpffrei und frühhochfest frost- und tausalzbeständig säure- und laugenresistent zwischen pH 3–10 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
       entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glatt
       streichen.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis Einbauteile[end]
       [Langtext]Schieber u. Hydrantenkappen, Guss nach DIN 4056,
       starre Ausführung mit schrägsitzendem Deckel, mit Haltestift.
       Incl. Tragplatte.
       Hawle 200-01 oder gleichwertig.
       Hydrantenkappen analog
       Festeinbau 3-5 mm unter fertiger Belagsfläche.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]2 6 7[end]
      [Menge]24,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Schieberkappe mit Deckel[end]
       [Langtext]Einbauteile aus- und einbauen. Einbauteile (Hydranten-,
       Schieberkappen und dgl.) freilegen und ausbauen.
       Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen.
       Aufbruch und Entsorgung der Straßenbefestigung
       wird nicht extra vergütet.
       Hawle-Schieberkappe mit Deckel (in Anlehnung an DIN 40 56)
       Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 200) oder gleichwertig 
       Strassenkappe nach DIN 4056 mit klapperfreiem Schrägsitzdeckel 
       Material: GJL-250 (GG-25), Gehäuse bituminiert, Deckel epoxy-pulverbeschichtet nach DIN 30677-2 
       liefern und auf Tragplatte einbauen
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 6 8[end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Beton- Tragplatte für Schieberkappe[end]
       [Langtext]Beton- Tragplatte Stahlarmiert für Schieberkappe liefern und einbauen. Erforderliche Erdarbeiten sind einzurechnen
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 6 9[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hydrantenkappe mit Deckel[end]
       [Langtext]Einbauteile aus- und einbauen. Einbauteile (Hydranten-,
       Schieberkappen und dgl.) freilegen und ausbauen.
       Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen.
       Aufbruch und Entsorgung der Straßenbefestigung
       wird nicht extra vergütet.
       Hawle-Hydrantenkappe mit Deckel (in Anlehnung an DIN 40 55) Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 2060800001) oder gleichwertig Strassenkappe nach DIN 4055 mit klapperfreiem Schrägsitzdeckel Material: GJL-250 (GG-25), Gehäuse bituminiert, grauer Deckel mit EP-Beschichtung als Korrosionsschutz. Liefern und auf Tragplatte einbauen.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 610[end]
      [Menge]3,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Beton- Tragplatte für UFH[end]
       [Langtext]Beton- Tragplatte Stahlarmiert für Hydrantenkappe liefern und einbauen. Erforderliche Erdarbeiten sind einzurechnen
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 611[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kappe für Combi- Schieber liefern, einbauen[end]
       [Langtext]Einbauteile aus- und einbauen. Einbauteile (Hydranten-,
       Schieberkappen und dgl.) freilegen und ausbauen.
       Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen.
       Aufbruch und Entsorgung der Straßenbefestigung
       wird nicht extra vergütet.
       Lieferung und Einbau neuer Combi- Schieberkappen, 
       E2- DN 100- 200 aus Gusseisen der Marke Hawle 2122000000 oder gleichwertig.
       &#91;TB61Herstellerangabe Einbauteil &#91;.....................&#93; &#93;
       [end]
       [LangtextTB]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]2 7[end]
     [Bez]Einbauteile außerorts[end]
     #begin[Position]
      [OZ]2 7 1[end]
      [Menge]8,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [StLNr]041105072003[end]
       [Kurztext]Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen
       In Asph.-Fläche*Alles verwerten[end]
       [Langtext]Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen.
       Umgebende Fläche = Asphalt.
       Aufsatz und Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
       zuführen.[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 7 2[end]
      [Menge]7,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 50/50[end]
       [Langtext]Aufsatz f. Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
       Klasse D 400. Ausführung nach DIN 19583, 500x500, mit
       Rahmen aus Gusseisen. Dämpfende Einlage.
       Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form A4.
       Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
       Fuge zwischen Fertigteilen mit Schachtkopfmörtel Festigkeitswerte bei 20 °C nach 1 Std. ? 10 N/mm2; 28 Tage ? 50 N/mm2 schrumpffrei und frühhochfest frost- und tausalzbeständig säure- und laugenresistent zwischen pH 3–10 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
       entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glatt
       streichen.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 7 3[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 50/60 Bergeinlauf[end]
       [Langtext]Aufsatz f. Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
       Klasse D 400. Ausführung nach DIN 19583, 500x640,
       ( Bergeinlauf) mit Rahmen aus Gusseisen. Dämpfende Einlage. Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form A4.
       Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
       Fuge zwischen Fertigteilen mit Schachtkopfmörtel Festigkeitswerte bei 20 °C nach 1 Std. ? 10 N/mm2; 28 Tage ? 50 N/mm2 schrumpffrei und frühhochfest frost- und tausalzbeständig säure- und laugenresistent zwischen pH 3–10 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
       entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glatt
       streichen.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]2 8[end]
     [Bez]Wasserversorgungsarbeiten[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis zur Ausführung[end]
       [Langtext]Rohrdeckung Hauptleitung mindestens 1,4 m .
       Rohrdeckung  Hausanschlüsse mindestens 1,2 m .
       Rohrstrecken Verbindung Tyton  –  SIT-Plus .
       Schieberkreuze und UFH werden komplett geflanscht.
       Schieber Fa. Hawle Nr. 470 -00   E2 lang .
       Unterflurhydranten Fa. Hawle Nr. 490 F, Rohrdeckung 1,25 m .
       Teleskop Einbaugarnitur Nr. 950 – 00 für Schieber .
       Anbohrschelle Hawle  Nr. 245 - 00, oder nach Absprache .
       Hawle Bügel , voll vulkanisiert  Nr. 310 .
        Teleskop Einbaugarnitur Nr. 960-01 inkl. passender Trageplatte .
       Hawle Fittings  Nr.616 - 00 oder nach Absprache .
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]2 8 1[end]
      [Menge]65,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Wasserleitung, GGG, DN 100[end]
       [Langtext]Die Positionen beinhalten das Liefern und Verlegen von
       Muffen Druckrohr aus duktilem Gusseisen nach DIN – EN 545 innen mit Zementmörtelauskleidung nach DIN 2614 , außen mit Spritzverzinkung von 200g Zink/m2 und Bitumen – Deckschicht nach DIN 30674 , Teil 3 . Rohrklasse K 10. Mit Steckmuffenverbindung Tyton nach DIN 28603, einschl. TYTON Dichtung aus EPDM mit DVGW-Prüfzeichen.
       Die Flanschverbindungen sind ausschließlich mit Schrauben und Muttern aus nichtrostendem Stahl (W 1.4303), Festigkeitsklasse 70, nach DIN 933, bzw. DIN 934 auszuführen.
       Formstücke werden übermessen und als Zulage vergütet.
       Verbindungen und Anschlüsse sind, soweit nicht
       gesondert aufgeführt, mit einzurechnen. Das Abräumen der
       alten Ltg. wird gesondert vergütet.
       
       Passstücke sind einzurechnen.
       
       Unterbrechnungen der Versorgung sind vorab mit dem AG
       abzustimmen. 
       
       Wanddickenklasse C40
       
       Dimension: GGG, DN 100
       
       Verlegung gemäß DIN EN 805, in vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen, Verlegetiefe bis 1,75 m.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 8 2[end]
      [Menge]2,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage SM-Stücke[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 8 3[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage SMU-Stücke, DN 100[end]
       [Langtext]
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 8 4[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage FF-Stück DN 100, Länge = 30 cm[end]
       [Langtext]
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 8 5[end]
      [Menge]2,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage FF-Stück DN 100, Länge = 20 cm[end]
       [Langtext]
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 8 6[end]
      [Menge]50,000[end]
      [ME]kg[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]nicht aufgeführte GGG-Formteile, sämtliche DN's[end]
       [Langtext]Position gilt nicht für Schieber, Hydranten und
       Verschraubungen
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 8 7[end]
      [Menge]12,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für NOVO-Sit-+-Verbindung, DN 100[end]
       [Langtext]Zulage zur normalen Tyton-Verbindung für die Ausführung
       einer NOVO-Sit-+-Verbindung
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 8 8[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]PE-Xa-Rohr, DA 50[end]
       [Langtext]Trinkwasserrohre aus PE-Xa, SDR 11,  DA 50 mm, 
       gemäß DVGW-Regel GW 335 - Teil A3, DIN 16892 / 16893 mit DVGW-Prüfzeichen liefern und einbauen in vorhandenen offenen Graben. 
       Lieferung als Ringbund
       mit blauer Kennzeichnungsschicht aus PE-HD
       Farbe: lichtblau (RAL 5012)
       inkl. Passstücke
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 8 9[end]
      [Menge]4,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Anbohrarmatur (Hawle Nr. 245) mit Haltebügel, Teleskopeinbaugarnitur[end]
       [Langtext]Trinkwasseranschlussleitung Da 50, PE an Hauptleitung aus GGG anschließen mit
       Universal-Sperrschelle mit ZAK-Anschluss
       Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 245) oder gleichwertiger Art mit einem vertikalen Abgang, Absperrung durch eine Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl, vollkommen freier Durchgang, Steckscheibe in geoeffnetem Zustand vollstaendig ausserhalb des Durchflussmediums
       Durch 0-Ring-Dichtung gekammert, die Anpassung an das Hauptrohr erfolgt mit Haltebuegeln der entsprechenden Nennweite. Abgang mit Bajonett-Innenverriegelung und integralem Korrosionsschutz zur Aufnahme von ZAK-Fittings.
       Für vollkommen korrosionsgeschuetzte Verbindung mit entsprechendem ZAK-Fitting.
       Material: Gehaeuse aus GGG 40, Dichtungen NBR-gasfest, Spindel und Steckscheibenantrieb aus 1.4021, Steckscheibe aus kaltgewalztem 1.4310
       Korrosionsschutz durch EWS-Beschichtung 
       DN 80 bis DN 150
       Druckstufe: Wasser PN 16
       Medium: Trinkwasser
       
       Einschließlich Haltebuegel für Anbohrschellen
       Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 310) oder gleichwertig
       zum universellen Anschluss von Anbohrschellen auf Rohre aus Guss, Stahl oder AZ, der Haltebuegel besteht aus einem Blechstreifen aus nichtrostendem Stahl, an den an beiden Seiten ein Gewinde-T-Stück angeschweißt ist. Dichtungen, Muttern, Unterlegescheiben inklusive. Buegelblech voll vulkanisiert. Breite des Buegels: 70 mm. Lieferung inklusive Satteldichtung
       Material: nichtrostender Stahl, voll vulkanisiert (NBR)
       
       
       Einschl. Teleskop-Einbaugarnitur,
       Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 960H) oder gleichwertig
       Rohrdeckung 1,10 bis 1,70
       einzurechnen ist das markieren der Schieber, späteres
       Aufgraben für das Setzen der Einbaugarnitur, Aushub
       wieder verfüllen, verdichten und Garnitur an
       Planungshöhe anpassen.
       
       Das Anbohren der Anbohrarmatur an die Hauptleitung ist einzurechnen und wird nicht separat vergütet.
       
       Dimension Trinkwasserleitung: DN 80, 100, 125, 150
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 810[end]
      [Menge]4,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Winkel-Drehsteckfitting 90° mit ZAK-Anschluss[end]
       [Langtext]Hawle Winkel-Steckfitting 90° mit ZAK-Anschluss 
       Best.-Nr. 6475 oder gleichwertig
       für PE-Rohre, DA 50, PN 16 liefern und einbauen
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 811[end]
      [Menge]4,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Steckfitting mit ZAK-Anschluss[end]
       [Langtext]Hawle Steckfitting mit ZAK-Anschluss, einteilig 
       Best.-Nr. 616 oder gleichwertig
       für PE-Rohre, DA 50, PN 16 liefern und einbauen
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 812[end]
      [Menge]8,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Stützhülse aus Kunststoff für PE-Rohre[end]
       [Langtext]Stützhülse aus Kunststoff für PE-Rohre liefern und einbauen
       Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 590) oder gleichwertig
       PE-Rohre nach DIN 8074
       Material: POM
       Medium: Trinkwasser
       
       d 50 / SDR 11
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 813[end]
      [Menge]4,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage Anschluß an Bestand DN 40 GG[end]
       [Langtext]Zulage für PEHD-Leitung da 50 incl. Anschlußfittinge,
       Vorbereitung der vorhandenen Hausanschlußleitung GG DN 40 zur Verbindung mit der neuen liefern und einbauen, als
       Zulage zur Leitungsposition.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 814[end]
      [Menge]3,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Keil-Ovalschieber, DN 100[end]
       [Langtext]Keil-Oval-Schieber nach DIN EN 1171, Baulänge nach DIN EN 558-1 Grundreihe 15
       Weichdichtender Schieber entsprechend DIN 3547-1, EN 1074-1 und -2 mit im Flächenschwerpunkt gelagertem Absperrkeil, Absperrkeil allseitig gegen Korrosion geschützt, mit Entleerungsbohrung und Kunststoffgleitschuhen aus POM, Spindelabdichtung durch unter Druck auswechselbarem Messing-O-Ring-Adapter entsprechend ISO 7259, Abdichtung nach oben durch Spindel-O-Ringe sowie Rücklippendichtung, Bund-Spindel aus nichtrostendem Stahl mit gerolltem Gewinde, auf Gleitscheiben aus POM oder Axiallagern gelagert, Spindelvierkant entsprechend DVGW GW 336. Oberteil mit Schmutzdichtung und Paraffin als Schutz gegen Kontaktkorrosion im Übergangsbereich O-Ring-Träger zu Oberteil, Rundgewindadapter am Oberteil zur stiftlosen Befestigung der Einbaugarnitur. Beidseitiger Flanschanschluss nach DIN 2501. 
       Material: GJS-400 (GGG-40), schwerer Korrosionsschutz durch EP-Pulverbeschichtung im Epoxy-Wirbelsinterverfahren (EWS) innen und außen beschichtet gemäß DIN 3476 (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke >250 µm, Porenfreiheit bei 3000 V, Haftung innen und außen >12 N/mm2 nach Heißwasserlagerung).
       
       Anschluß nach DVGW 336 mit Zubehör möglich
       Medium: Trinkwasser
       Max. Betriebsdruck: 16 bar
       PN 10/16 / DN 100
       
       Erzeugnis Fa. Hawle oder gleichwertig
       liefern und einbauen
       
       
       _________________________
       Bieterangabe
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 815[end]
      [Menge]3,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Tele-Einbaugarnitur, DN 100[end]
       [Langtext]Tele-Einbaugarnitur liefern und einbauen für Erdeinbau für Schieber "E2"
       Einbaugarnitur zur teleskopischen Verlängerung der Rohrdeckung, Schutzrohr und Hülsrohr aus PE, ineinandergesteckt mit Haltevorrichtung gegen das Auseinanderziehen nach oben, Verzinktes Vierkantgestänge mit Schlüsselnuss aus GJS-400 (GGG-40) zusammengesteckt in Vierkantrohr mit Betaetigungsvierkant aus GJS-400 (GGG-40), höhenverstellbar. 
       mit Rundgewindeglocke zur stiflosen Befestigung auf Schieberoberteil
       Material:
       Rundgewindeglocke: GJL-250 (GG-25), EWS-beschichtet
       Schlüsselstange: St 37 verzinkt
       Schlüsselrohr: St 37 verzinkt
       DN 100
       Rohrdeckung: 1,00 - 1,30 m
       
       Fabrikat /Hersteller:
       Fa. Hawle (Best. Nr. 950) oder gleichwertiger Art
       
       
       Angebotenes Produkt:
       
       
       ___________________________________
       (Bieterangabe)
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 816[end]
      [Menge]2,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Unterflurhydrant, DN 80, einfach sperrend[end]
       [Langtext]Liefern und betriebsfertige Montage eines
       Unterflurhydranten nach DIN 3221, Form A, einfach
       absperrend, mit Flanschanschluß, selbsttätiger
       Mündungsverschluß, Spindel, Druckrohr und
       Verbindungsschrauben aus nichtrostendem Stahl,
       Spindelmutter aus Messing, Spindelabdichtung mit zwei
       O-Ringen in Messingbuchse, Schließ- u. Offenstellung
       durch metallischen Anschlag fixiert.
       Komplette Innengarnitur drucksicher verriegelt.
       Ventilsitzbuchse aus Messing, belagsabweisend,
       korrosionsfest mit sehr guten Gleiteigenschaften,
       kompakter Ventilkegel aus Gußeisen mit Kugelgraphit
       GGG-40, mit aufvulkanisierter elastischer Abdichtung
       aus synthetischem Kautschuk.
       Druckwasserschutz, selbsttätige und vollständige
       Entleerung. Dichtring aus Perburan mit
       einvulkanisiertem Silumin-Verstärkungsring am
       Anschlußflansch.
       Oberflächenschutz innen emailliert, außen Grundemail
       Deckanstrich Kunststofflackierung.
       Befestigungsschrauben aus Edelstahl.
       
       Dimension DN 80
       Rohrdeckung: 1,25 - 1,50 m
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 817[end]
      [Menge]4,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage FF- Stück DN 80[end]
       [Langtext]
       versch. Längen 200/ 250 / 300
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 818[end]
      [Menge]2,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Sickersteine aus Bimsbeton , zweiteilig, f. Unterflurhydrant[end]
       [Langtext]Sickersteine aus Bimsbeton zweiteilig für v.g.
       Unterflurhydranten liefern und einbauen.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 819[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Wasser absagen[end]
       [Langtext]Bei Umschlüssen etc. allen betroffenen Anwohnern Wasser absagen, erforderliche Schieber betätigen, Wasser abstellen, Leitungen wieder in Betrieb nehmen, Schieber öffnen, incl. allen Nebenarbeiten während der gesamten Bauzeit in Einzelabschnitten.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 820[end]
      [Menge]65,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Spülen und Entkeimen, bis DN 150[end]
       [Langtext]Vor Inbetriebnahme der Leitungen sind diese so lange zu spülen, bis an den Anschlüssen sauberes Wasser ankommt. Nach dieser Spülung ist die Leitung wieder zu füllen und durch
       Beigabe von 1 l Chlorbleichlauge (150 gfreies Chlor/
       Liter) auf 5 m3 Wasser zu entkeimen.
       Auf eine gute Durchmischung des gechlorten Wasser ist
       zu achten. Das gechlorte Wasser ist 24 Std. in der Ltg.
       zu belassen und anschließend entsprechend den
       Vorschriften zu entsorgen bzw. abzulassen.
       Anschließend nochmals spülen.
       Das benötigte Wasser ist beim Beziehen aus dem
       öffentlichen Netz über geeignete Meßvorrichtungen zu
       erfassen.
       Durchführen der Desinfektion entsprechend den Vorgaben
       im DVGW-Blatt W291.
       Vor der Freigabe der Leitung müssen von geeignetem
       Fachpersonal Wasserproben entnommen werden und zu
       Untersuchung in ein qualifiziertes Labor übergeben
       werden. Diese Kosten sind mit einzurechen.
       Mehraufwendungen durch mehrfaches Spülen und Entkeimen infolge der vorgegebenen Bauabschnitte sind  einzurechnen
       
       Leitung bis DN 150
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 821[end]
      [Menge]2,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Bakteriologische Probe entnehmen[end]
       [Langtext]Entnehmen und mikrobiologisches prüfen von Wasserproben durch ein staatlich anerkanntes Prüfinstitut. ( Hyg. Institut Heidelberg) (incl. Pseudomonas aeruginosa) Die Proben sind
       direkt an der Baustelle zu entnehmen. Die
       Untersuchungergebnisse sind dem AG zweifach zu
       übergeben. Die Prüfgebühren sind einzurechnen. Bei
       Beanstandungen ist die Entkeimung sowie die Prüfung auf
       Kosten des AN zu wiederholen.
       
       
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hinweis[end]
       [Langtext]Druckprobe Schreiber über Nacht inkl. HA in 2 Abschnitten , nach Sättigung der Zementmörtelauskleidung . 
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]2 822[end]
      [Menge]65,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Druckprüfung, bis DN 150[end]
       [Langtext]Druckprüfung DIN EN 805, für Trinkwasserleitung bis DN 150, als Vorprüfung, Druckabfallprüfung und Hauptdruckprüfung nach dem Druckverlustverfahren, an Druckrohrleitungen aus GGG und PE, für Wasser, PN 16, Wasser liefern und ableiten.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 823[end]
      [Menge]80,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Ortungsband Breite 80 mm[end]
       [Langtext]Ortungsband aus einem 0,15 mm starken PE-Band mit
       eingelegten Drähten von jeweils 0,5 mm Durchmesser aus
       nichtrostenden Stahl zum Schutz vor Beschädigung der
       TW-Hauptleitungen liefern und ca. 30 cm oberhalb der
       Leitung verlegen.
       
       Breite 80 mm
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 824[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Markierungspfahl[end]
       [Langtext]Markierungspfahl, Durchmesser ca. 8 cm, zur Markierung des Leitungsendes der Hausanschlußleitung und der Stichleitung Da63 liefern und setzen, Überstand über GOK ca. 1,00 m, Pfahlkopf mit blauer Sprühfarbe markieren. 
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]2 9[end]
     [Bez]Stundenlohnarbeiten[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten[end]
       [Langtext]Die nachfolgenden Stundenlohnarbeiten beziehen sich auf sämtliche Gewerke. 
       
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]2 9 1[end]
      [StPos]J[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]h[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Personal[end]
       [Langtext]Anzubieten sind (gemittelte)
       Stundenlohnverrechnungssätze für folgende
       Arbeitskräfte-Gruppen:
       - Meister, Poliere u. Gleichgestellte (z. B.
         Baustellenleiter, Montageleiter, Schachtmeister)
       - Vor- u. Facharbeiter u. Gleichgestellte (z.B.
         Speziabau-, Baufacharbeiter, Maschinenführer, Fahrer)
       - Werker, Helfer u. Gleichgestellte (z.B.
         Baufachwerker, Helfer, Ungelernte, Angelernte)
       
       Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind abgegolten
       sämtliche Aufwendungen, wie z. B. die Lohn- u.
       Gehaltskosten (Tariflöhne einschl. etwaiger
       Lohnzulagen, Lohnzuschläge u. vermögenswirksame
       Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B.
       Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitentschädigungen,
       Fahrkostenerstattungen), die Sozialkassenbeiträge, ggf.
       die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie der
       Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.
       Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
       Feiertagsarbeiten  werden nach tariflichen Festlegungen
       gesondert verguetet.
       
       In die Verrechnungssätze sind die Lohn- und
       Gehaltskosten für die An- u. Abfahrtzeiten
       einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. In
       den Stundenlohnzetteln sind nur die auf der Baustelle
       anfallenden Stunden anzugeben, nicht aber die
       Wegzeiten.
       
       Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten,
       Werkzeugen, Maschinen  für Handbenutzung (z.B.
       Bohrmaschine, Tischkreissäge, usw.) sind in die
       Verrechnungssätze einzurechnen.
       
       Die Rapporte sind täglich bzw. auf Verlangen der Bauleitung
       unverzüglich vorzulegen.
       
       Beruf: sämtliche auf der Baustelle eingesetztes Personal 
       (Meister,Bauvorarbeiter, Spezialbaufacharbeiter, Baufacharbeiter, Bauwerker, Helfer etc.)
       
       Abrechnung nach Stundensätzen je eingesetzter Arbeitskraft
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 9 2[end]
      [StPos]J[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]h[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Minibagger[end]
       [Langtext]Wie vorhergehende Position, jedochStundenlohnarbeiten mit Baugeräten auf Anordnung des AG
       ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige
       Geraet umfaßt sämtliche Aufwendungen für den Einsatz,
       insbesondere An,- und Abtransport sowie Gerätevorhalte,
       - und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge
       einschliesslich der Kosten für das Bedienungspersonal.
       Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
       Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
       Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
       Arbeitsstunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und
       Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Diese
       Bemerkungen gilt für alle nachfolgenden Baugeräte.
       
       Bagger, Minibagger bis ca. 6 t Einsatzgewicht, incl. erforderliche Anbaugeräte
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 9 3[end]
      [StPos]J[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]h[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]LKW-Kipper 12 t Nutzlast[end]
       [Langtext]Wie vorhergehende Position, jedoch
       
       LKW-Kipper, 12 t Nutzlast
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 9 4[end]
      [StPos]J[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]h[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Frontlader[end]
       [Langtext]Wie vorhergehende Position, jedoch
       
       Frontlader
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]2 9 5[end]
      [StPos]J[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]h[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kompressor  5-10 m3 mit Abbauhammer[end]
       [Langtext]Wie vorhergehende Position, jedoch
       
       Kompressor über 5 bis 10 m3/min. einschließlich Abbruchhammer und sämtlicher erforderlicher Anschlussschläuche.
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]210[end]
     [Bez]Entsorgung[end]
     #begin[Position]
      [OZ]210 1[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Entsorgung Boden Z1.1[end]
       [Langtext]Bau- und Abbruchabfälle Boden, Steine und Baggergut, 
       nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, 
       schadstoffbelastet, Zuordnung Z 1.1(eingeschränkter offener Einbau, in hydrogeologisch günstigen Gebieten), Schadstoff PAK TRGS 551, anthropogen verunreinigt, Bauschuttanteile (Ziegel-, Betonbruch) < 5%
       auf Zwischenlager des AG lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, 
       &#91;TB61Anlage/Standort &#91;
       
       ....................................................&#93;&#93;
       vom Bieter einzutragen,
       die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.
       [end]
       [LangtextTB]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]210 2[end]
      [Menge]8,000[end]
      [ME]m3[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Entsorgung Boden Z1.2[end]
       [Langtext]Bau- und Abbruchabfälle Boden, Steine und Baggergut, 
       nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, 
       schadstoffbelastet, Zuordnung Z 1.2 (eingeschränkter offener Einbau, in hydrogeologisch günstigen Gebieten), Schadstoff PAK TRGS 551, anthropogen verunreinigt, Bauschuttanteile (Ziegel-, Betonbruch) < 5%
       auf Zwischenlager des AG lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, 
       &#91;TB61Anlage/Standort &#91;
       
       ....................................................&#93;&#93;
       vom Bieter einzutragen,
       die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.
       [end]
       [LangtextTB]J[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
  #end[LV]
 #end[Vergabe]
#end[GAEB]411|1055
